**采购需求**

**组合家具床 尺寸2000mm\*900mm\*2000mm**

|  |
| --- |
| 一、床体部分 |
| 1、床头采用 40mm\*40mm 方管（铁质），管壁厚度≥1.8mm，床头 2000mm 高，床头上部一侧采用采用弯头设计另一侧采用采用半弯头设计，床头横梁采用 25mm\*50mm\*1.0mm 管材（铁质），床头竖管采用 25mm\*25mm 圆管，管壁厚度≥1.0mm |
| 2、床屉长1900mm ，屉宽 900mm，床屉采用 25mm\*50mm 管材（铁质），管壁厚度≥1.5mm 中间横撑采用 25mm\*25mm 方管（铁质）5 根，管壁厚度≥1.0mm，床铺下沿距地面1660mm。 |
| 3、上铺床护栏规格 1700mm\*290mm，护栏上部采用 25mm\*25mm 方管（铁质），管壁厚度≥ 1.2mm，护栏中间采用 20mm\*20mm 方管管，管壁厚度≥1.0mm，铁板采用0.7mm。  |
| 4、桌面采用25 mm三聚氰胺板尺寸1220mm\*530mm。2 mm厚PVC封边条封边。 |
| 5、梯子立柱采用25mm\*50mm 方管（铁质），管壁厚度≥1.2mm，梯子采用独立式踏步梯子。梯子横管采用 25mm\*25mm 方管（铁质），管壁厚度≥1.0mm，表面使用2.0mm防滑铁板。 |
| 二、铁柜部分 |
| 1、书柜 尺寸270mm\*700mm\*1650mm①书柜下部为对开门门口味1530mm高②上半部分为敞开式书架均分为三层 |
| 1. 大衣柜 尺寸580mm\*525mm\*1650mm

①衣柜为单门②柜内含衣杆一个，死隔板一块。③门内带镜子一块 |
| 1. 小柜 尺寸525mm\*390mm\*735mm

①为单独铁门高度为615mm②内带隔板 |
| 1. 书架 尺寸1360mm\*270mm\*300mm

①书架采用整张铁板折成直角，均分成三格 |
| 1. 所有铁板均采用优质冷轧钢板均为0.6mm厚，配铝合金扣手，转舌锁。
 |
| 三、工艺 |
| 1、铁床焊接处采用满焊工艺。 |
| 2、床头与床架采用螺丝连接。 |
| 3、床板长1890mm，宽≤830mm，床板安装后与床屉最大间隙＜1 厘米，床板基材采用多层胶合板。床板表面光滑平整，厚度为≥15mm，床板采用环保型胶粘制剂，所有板材符合 E1 及以上级别环保标准，要干透、不朽不裂。 |
| 4、所有金属表面吹砂或酸洗、磷化处理后静电喷涂，喷涂表面平整、光滑、无凹凸、褶皱、气泡，颜色套色（校方指定颜色）。 |

**寝室用椅技术参数**

1、采用小围椅外形，材质采用一次成型，半圆形靠背，可拆装结构。

2、高753宽470，注塑厚度不少于6mm,颜色校方指定。

**图片展示：**





