# 项目技术需求

按照黑公消发〔2015〕251号文件关于印发《黑龙江省消防安全重点单位微型消防站建设指导意见》通知要求，我校拟在人员密集场所设置微型消防站。本次采购52个微型消防站，具体采购装备的数量、型号、技术参数详见下表。

1、标 ★ 装备的技术参数必须符合国家标准或行业标准，具体标准详见下表。

**2、**本次采购的标★装备必须是应急管理部消防产品合格评定中心[(cccf.net.cn)](http://www.cccf.net.cn/)（下简称：评定中心）评定的合格产品，并且在评定中心强制性产品认证信息系统中能够查询得到且准入状态处于有效期内，如查询不到或准入状态不在有效期内，按报价无效处理。

**3、**供应商在报价文件中必须注明标★装备的制造商名称、产品名称、证书号、检验报告。非标★装备提供产品合格证书。如提供虚假参数投标，一经查实按报价无效处理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数符合国家标准或行业标准 |
| 1 | ★消防头盔 | 个 | 104 | XF 44 - 2015《消防头盔》 |
| 2 | ★消防员灭火防护服 | 套 | 104 | XF 10 - 2014《消防员灭火防护服》 |
| 3 | ★消防员灭火防护靴 | 双 | 104 | XF 6 - 2004《消防员灭火防护靴》 |
| 4 | ★消防安全腰带 | 条 | 104 | XF494 - 2004《消防用防坠落装备》 |
| 5 | ★消防手套 | 套 | 104 | XF 7 - 2004《消防手套》 |
| 6 | ★过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 208 | GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》 |
| 7 | ★消防轻型安全绳 | 根 | 104 | XF494 - 2004《消防用防坠落装备》 |
| 8 | ★消防腰斧 | 把 | 104 | XF630 - 2006《消防腰斧》 |
| 9 | 口哨 | 个 | 104 | 轻质铝合金材质、耐高温、硬度高、无毒 |
| 10 | 灭火毯 | 条 | 208 | XF 1205 - 2014 |
| 11 | 喊话器 | 个 | 104 | ABS材质、音质清晰、扩音距离≧500米、大容量锂电池 |
| 12 | 方位灯 | 个 | 104 | 防护等级: IP68、光源类型:LED |
| 13 | 消防疏导反光马甲 | 件 | 104 | 高亮化纤反光条、面料：棋布/网眼布 |
| 14 | 强光照明灯 | 个 | 52 | GB 17945 - 2010 |
| 15 | ★消防平斧 | 把 | 52 | XF 138 - 2010《消防斧》 |
| 16 | 撬棍 | 把 | 52 | 开口:弯扁开口+扁、材质: 45#钢 |
| 17 | ★水基灭火器 | 具 | 208 | 环保特效阻燃型，可灭电火，灭火类别：1A 55B E GB4351.1 - 2005《手提式灭火器》 |
| 18 | ★水带（13-65-20） | 盘 | 208 | CNCA -09C-045:2011《消防产品类强制性认证实施规则 消防水带》 |
| 19 | ★水枪（65） | 个 | 208 | GB 8181 - 2005《消防水枪》 |
| 20 | 微型消防站专用柜 | 个 | 52 | 柜体尺寸：高1800\* 长900\* 宽400MM ，柜体采用冷轧钢板，钢板厚度≥1mm，柜体进行烤漆处理，颜色：红色，坚固耐用，耐高温，耐腐蚀，3C钢化玻璃，防盗锁具。 |