**采购需求**

主要参数和要求：（主要招单价，一年内即合同期内总采购额不超80万元，如果未到一年采购额到80万需重新采购。）

序号 产品名称 规格 单位 限价

（元/张） 备注

1 医用热敏胶片 14\*17英寸 张 14 干式胶片

2 医用热敏胶片 8\*10英寸 张 9.5 干式胶片

3 医用激光胶片 14\*17英寸 张 16.5 干式胶片

（一）整体要求：

★1、国内生产，性能满足影像科临床需要（放射线、CT、核磁等）。

★2、同时提供激光及热敏两种胶片及胶片打印机。

3、胶片及胶片打印机都为自主研发，非OEM产品。

★4、需提供原厂授权，以保证产品来源的合法性。

（二）医用干式胶片（激光）质量要求：

1、由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。

★2、胶片尺寸14\*17英寸 1种规格

3、存贮温度在零上10度-25度，相对湿度30%-60%

4、采用水溶性涂敷技术，在成像过程中不产生有机废气，杜绝环境污染。

（三）医用干式胶片（热敏）质量要求：

1、由聚酯（PET）片热敏层和保护层组成。

★2、胶片尺寸8\*10英寸、14\*17英寸2种规格

3、存贮温度在零上10度-25度，相对湿度30%-60%

（四）医用干式胶片打印机（激光）质量要求：

★1、干式激光成像技术。

★2、打印速度≥150张/小时，影像质量自动控制系统

3、打印胶片尺寸：≥5种规格，支持特殊尺寸8\*10英寸、10\*14英寸、11\*14

英寸、10\*12、英寸14\*17英寸

4、灰阶度：≥14bit

5、分辨率：≥500Dpi（所有尺寸的胶片）

6、供片槽≥2个

7、最小像素≤50微米

8、光学密度＞4.0

9、要求胶片采用环保水溶性涂层技术无需废气收集装置

（五）医用干式胶片打印机（热敏）质量要求：

★1、干式热敏成像技术。

★2、打印速度≥90张/小时，

3、打印胶片尺寸：≥3种规格， 8\*10英寸、11\*14英寸、14\*17英寸

4、供片槽≥2个

（六）售后及其他服务要求

乙方必须保证所供货物各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致。按需、按时供货。