**主要技术参数：**

1.零件去除氧化皮。

2.零件加工表面上不应有划痕、擦伤等损伤表面的缺陷。

3.倒角、去除毛刺、飞边。

4.经调质处理，HRC50~55。

5.零件进行高频淬火350

**供货期和质保期：**

1.供货期8个月

2.质保期3年